UPDATE MACH NAP J-LINK

https://www.youtube.com/watch?v=a0VL\_quezyE

B1: Install SAM-BA

B2: - JUMP-ERASE ( xóa bộ nhớ chip về giao tiếp USB)

* JUMP-TEST

(cứ mỗi lần jump xong thì tháo chân usb ra)

Lần cuối cắm lại sẽ nhận dc driver usb



B3: Install SAM-BA driver

* Uninstall driver SAM-BA

